Bitte grünen Text anpassen bzw. löschen!!

Ausschreibungstext mobile Heizzentrale

Lieferung einer mobilen Heizzentrale für Heizungs-Warmwasser 90° / 70°C mit internen oder externen Tanklager. Anschluss der Medien mittels Schlauchleitung oder Rohrsystem mit Schnellverschluss. Fernüberwachung per Funk

Leistung in kW:  	100

Brenneranlage: 							Heizöl / Gas

	- Druckhaltesystem, Anpassungsfähigkeit je Erfordernis
	- Heizkreis 							geregelter/ ungeregelter 

	- integrierte Abgasanlage, Höhe: 5 Meter
- Anlagendruckabsicherung  3 bar
	- außenliegende Signallampen für den jeweiligen Betriebszustand
	- 50 Meter Elektrokabel, Anschluss 380 V 16 A 
	- Flanschanschlüsse
	- Öllager in Liter						 1000 / 4000
	- Gasregelstrecke bis 100 mbar

Mietzeit/Mietkosten:	Anfangspauschale bis 30 Tage:				 EUR

			Je weiterer Tag						 EUR / Tag
Wartungskosten			 EUR
Keine Wartungskosten bis Nutzung	 		 Tage

Antransportkostenpauschale: 						 EUR

Abtransportkostenpauschale: 						 EUR

Inbetriebnahme (ohne Rohrverlegungen u. Füllen) 				 EUR 
incl. Aufbau der Kaminanlage
Die Anlagenüberwachung erfolgt per Funk 
Garantierte Zugriffszeit im Störfall 90 min. 

Anfragen an:

H+R Anlagenbau GmbH & Co. KG
Horkenstr. 31
01728 Bannewitz
Germany

Telefon	+49 (0) 351 40 40 70
Fax	+49 (0) 351 40 40 780

info@mobile-heizzentralen.de
www.mobile-heizzentralen.de